`

    組込み関数（MAXNUMとEPS） ☆

    MAXNUM     最大の正の数
    （これより大きいと桁あふれのエラーになる限界）
    　　十進モードのとき，MAXNUMの値は1E99。
    　　2進モードでは，およそ1.8E308。
    　　10進1000桁モードでは，MAXNUM=1E1008。

    <備考> MAXNUMは予約語。

    EPS(x)     xの前後の数との差の絶対値のうち大きいほう。
      ただし，それがEPS(0)より小さいときはEPS(0)。

    EPS関数の値は，指定された数値の前後での数値の'分解能'。これより細かく数値を扱うことができない限度を示す。JISでは定義が明確ではないが，本BASICでは数値変数の精度を基準に定義している。

    本BASICでは数値変数の有効数字は15桁なので， 1以上10未満の数値

`x `に対して EPS(`x`) = 1E-14となる。 EPS(0)は最小の正の数。本BASICでは，EPS(0)=1E-99。これより絶対値の小さい数値を数値変数に代入すると，0になる。 <Note> 　arithmetic Nativeのとき，EPS(0)=2^(-1074)≒4.94E-324。 　10進1000桁モードのとき，EPS(0)=1E-1017。 　EPS関数は，有理数モードでは使えない。`