    CHARACTER INPUT文

    CHARACTER INPUT #経路番号 : 文字列変数
      ファイルから1文字入力する。

    CHARACTER INPUT #経路番号,CLEAR : 文字列変数
      経路が入力バッファ付きの場合，バッファを消去してから入力を待つ。

    CHARACTER INPUT #経路番号,NOWAIT : 文字列変数
      経路がCOMポートなどのデバイスの場合，入力待ちをしない。

    ASK #経路番号 : CHARACTER PENDING 数値変数
      経路が入力バッファ付きの場合，バッファにある文字数(バイト数)を数値変数に代入する。

    ASK #経路番号 : TYPEAHEAD 文字列変数
      経路に入力バッファがあるかどうかを調べる。結果は，"YES"，"NO"，"UNKNOWN" のいずれか。

    ＜参照＞CHARACTER INPUT